# Depozitarea şi transportul (consultaţi imaginea K)

- Înfăşuraţi cablul de alimentare electrică în jurul suportului de cabluri (15).
- Introduceţi accesoriile în suporturile prevăzute pentru acestea: tuburile de aspirare (29) în suporturile (17), duza pentru rosturi (25) în suportul (18), duza pentru pardoseală (28) în suportul (19).
- Deschideţi benzile elastice ale suportului furtunului de aspirare (5) şi aşezaţi furtunul de aspirare (21) în jurul părţii superioare a aspiratorului, în suportul (5).
  Prindeţi din nou la loc benzile elastice.
- Faceţi clic pe sistemele de prindere ale L-BOXX-ului (9).
- Înaintea transportării aspiratorului, extrageţi sacul de eliminare plin, respectiv sacul plin de colectare a prafului sau eliminaţi lichidele preluate, pentru a evita producerea de leziuni la nivelul spatelui.
  Transportaţi aspiratorul ţinându-l de mânerul de transport (8).
- Depozitaţi aspiratorul într-o încăpere uscată şi asiguraţi-l împotriva utilizării neautorizate.
- Pentru imobilizarea rolelor de direcţie (14), călcaţi frâna rolelor de direcţie (13).