# قرار دادن/برداشتن کیسه زباله یا کیسه گرد و غبار (مکش خشک) (رجوع کنید به تصاویر D1–D2)

برای مکش خشک می توانید یک کیسه زباله (23) یا یک کیسه گرد غبار (متعلقات) را در محفظه (1) قرار دهید. اینگونه برداشتن کیسه گرد و غبار آسان تر می شود.

نکته: تمیز کننده خودکار (AFC) را باید هنگام استفاده از کیسه فیلتر کاغذی، و حتماً در صورت استفاده از کیسه نمدی خاموش کنید.

##

- درب‌ها (11) را باز کنید و قسمت بالایی مکنده (10) را بردارید.

- کیسه ی زباله (23) را از طرف سوراخ ورودی به جلو در محفظه (1) قرار دهید.
- دهانه ورودی را از طرف فلانژ اتصال تا بریدگی فلانژ اتصال بکشید.
- مطمئن شوید که کیسه زباله (23) کاملا بر دیوارهای داخلی محفظه (1) واقع شود.
- بقیه کیسه زباله (23) را روی دیواره محفظه (1) بکشید.

- قسمت بالایی مکنده (10) را قرار دهید و درب‌ها (11) را ببندید.

##

- درب‌ها (11) را باز کنید و قسمت بالایی مکنده (10) را بردارید.

- کیسه زباله (23) را از فلانژ اتصال به عقب بردارید.
- کیسه زباله (23) را با احتیاط از مکنده (1) بردارید، بدون اینکه به آن آسیبی برسد.
  در این حین دقت کنید که کیسه ی زباله به فلانژ اتصال یا سایر اشیاء مالیده نشود.
- درپوش نوارچسبی را بردارید و کیسه زباله را ببندید.
  سپس کیسه زباله (23) زیر دهانه ورودی با درپوش نوارچسبی برداشته شده گره بزنید.

##

- درب‌ها (11) را باز کنید و قسمت بالایی مکنده (10) را بردارید.

- کیسه گرد و غبار پُر را از فلانژ اتصال بردارید. دریچه ی کیسه زباله را با هم آوردن درب آن ببندید. کیسه گرد و غبار بسته را از محفظه (1) بردارید.
- یک کیسه گرد و غبار نو را روی فلانژ اتصال مکنده قرار دهید. مطمئن شوید که کیسه گرد و غبار به طور کامل از طرف طول روی دیواره داخلی مکنده (1) قرار گرفته باشد.

- قسمت بالایی مکنده (10) را قرار دهید و درب‌ها (11) را ببندید.