# Namestitev sesalnega pribora (glejte sliko C)

Gibka sesalna cev (21) je opremljena s sistemom sponke, s katerim lahko priključite sesalni pribor (nastavek za odsesavanje (20), kolenasta šoba (22)).

## Montiranje odsesovalnega adapterja

- Nastavek za odsesavanje (20) na gibko sesalno cev (21) namestite tako, da se pritisna gumba (31) gibke sesalne cevi slišno zaskočita.
- Za odstranitev pritisnite gumba (31) in sestavne dele povlecite drug z drugega.

## Namestitev šob in cevi

- Kolenasto šobo (22) na gibko sesalno cev (21) namestite tako, da se pritisna gumba (31) gibke sesalne cevi slišno zaskočita.
- Nato na kolenasto šobo (22) namestite želen sesalni pribor (šobo za tla, šobo za fuge, sesalno cev itd.).
- Za odstranitev pritisnite gumba (31) in sestavne dele povlecite drug z drugega.