# Tørrsuging

## Oppsuging av støv som har satt seg fast

For å slå på sugeren setter du bryteren for driftsmåde (6) på symbolet "Suging". |
For å slå av sugeren setter du bryteren for driftsmåte (6) på symbolet "Slå av". |

## Oppsamling av støv fra elektroverktøy under drift (se bilde G)

- Luftutskiftingshastigheten (L) i rommet må være tilstrekkelig hvis utblåsingsluften føres tilbake til rommet. Følg gjeldende nasjonale forskrifter.

En jordet stikkontakt (4) er integrert i støvsugeren. Denne kan brukes til tilkobling av et eksternt elektroverktøy. Vær oppmerksom på den maksimalt tillatte tilkoblingseffekten til elektroverktøyet.

- Monter støvsugeradapteren (20).
- Sett støvsugeradapteren (20) i sugestussen til elektroverktøyet.

Merknad: Ved arbeid med elektroverktøy med liten lufttilførsel inn i sugeslangen (for eksempel stikksager og slipemaskiner) må falskluftåpningen (32) til støvsugeradapteren (20) åpnes. Dette er helt nødvendig for at den automatiske filterrensingen skal fungere problemfritt.
Dette gjør du ved å dreie på ringen over falskluftåpningen (32) til maksimal åpning.

For å bruke start/stopp-automatikken til støvsugeren setter du driftsmodusvelgeren (6) på symbolet «Start/stopp-automatikk». |
For å bruke støvsugeren slår du på elektroverktøyet som er koblet til stikkontakten (4). Støvsugeren starter automatisk.
Slå av elektroverktøyet for å avslutte sugingen. Utkoblingsforsinkelsen til start/stopp-automatikken varer i opptil 15 sekunder, slik at støvet som er igjen i sugeslangen suges ut.
For å slå av sugeren setter du bryteren for driftsmåte (6) på symbolet «Slå av». |