# Otklanjanje smetnji

- Ako dođe do kvara (npr. pucanja filtera), usisivač mora odmah da se isključi. Kvar mora da se otkloni pre ponovnog puštanja u rad.

Problem | Rešenje
--- | ---
Usisna turbina ne radi. | Proverite mrežni kabl, mrežni utikač, osigurač i utičnicu i senzore za nivo punjenja (35).
Prekidač za biranje režima rada (6) je na „Automatsko pokretanje/zaustavljanje“. Prekidač za biranje režima rada (6) postavite na simbol „Usisavanje“ odn. uključite električni alat priključen na utičnicu (4).
Usisna turbina se isključuje. | Ispraznite rezervoar (1).
Usisna turbina nakon pražnjenja rezervoara ponovo ne radi. | Usisivač isključite i sačekajte 5 sekundi, nakon 5 sekundi ponovo uključite.
Očistite senzore za nivo punjenja (35) kao i međuprostor senzora za nivo punjenja (35) pomoću četke.
Usisna snaga popušta. | Uklonite zapušenja iz usisne mlaznice, usisne cevi (29), usisnog creva (21) ili ravnog preklapajućeg filtera (24).
Zamenite džak za uklanjanje (23) ili kesu za prašinu.
Pravilno umetnite poklopac filtera (34).
Pravilno postavite gornji deo usisivača (10) i zatvorite zatvarače (11).
Zamenite ravni preklapajući filter (24).
Ispuštanje prašine prilikom usisavanja | Proverite pravilnu ugradnju ravnog preklapajućeg filtera (24).
Zamenite ravni preklapajući filter (24).
Automatsko isključivanje (mokro usisavanje) ne reaguje. | Očistite senzore za nivo punjenja (35) kao i međuprostor senzora za nivo punjenja (35) pomoću četke.
Kod električno neprovodnih tečnosti ili stvaranja pene automatsko isključivanje ne radi. Redovno proveravajte napunjenost.
Automatsko čišćenje filtera ne radi. | Aktivirajte čišćenje filtera (pritisnite AFC taster (3)).
Priključite usisno crevo (21).
Automatsko čišćenje filtera ne može se isključiti. | Kontaktirajte ovlašćeni Bosch-servis.
Automatsko čišćenje filtera ne može se uključiti. | Kontaktirajte ovlašćeni Bosch-servis.