# Punerea în funcţiune

- Atenţie la tensiunea din reţeaua de alimentare cu energie electrică! Tensiunea din reţeaua de alimentare electrică trebuie să corespundă cu datele de pe plăcuţa cu date tehnice a aspiratorului. Aspiratoarele marcate cu 230 V pot funcţiona şi racordate la 220 V.

- Informaţi-vă cu privire la reglementările/legile în vigoare privitor la pulberile dăunătoare sănătăţii din ţara dumneavoastră.

Aspiratorul poate fi utilizat pentru aspirarea şi absorbţia următoarelor materiale:

- Pulberi cu un valoare limită de expunere > 1 mg/m3

În principiu, nu este permisă utilizarea aspiratorului în spaţii cu pericol de explozie.

Pentru a asigura o putere de aspirare optimă, trebuie să derulaţi întotdeauna complet furtunul de aspirare (21) de pe partea superioară a aspiratorului (10).