# Colocar/retirar el saco de eliminación de residuos o la bolsa colectora de polvo (aspiración en seco) (ver figuras D1–D2)

Para la aspiración en seco, puede colocar un saco de eliminación de residuos (23) o una bolsa colectora de polvo (accesorio) en el depósito (1). Así se facilita la eliminación del polvo.

Indicación: En el caso de utilizar una bolsa de filtro de papel tiene que desconectar la limpieza automática del filtro (AFC), en el caso de utilizar una bolsa de filtro de vellón debería desconectar la limpieza automática del filtro (AFC) .

##

- Abra los cierres (11) y retire la parte superior del aspirador (10).

- Coloque el saco de eliminación de residuos (23) con la abertura de llenado hacia arriba en el depósito (1).
- Tire la abertura de llenado sobre la brida de empalme hasta el rebaje de la brida de empalme.
- Asegúrese, que el saco de eliminación de residuos (23) quede completamente apoyado en las paredes interiores del depósito (1).
- Doble el resto del saco de eliminación de residuos (23) sobre el borde del depósito (1).

- Coloque la parte superior del aspirador (10) y asegure los cierres (11).

##

- Abra los cierres (11) y retire la parte superior del aspirador (10).

- Retire el saco de eliminación de residuos lleno (23) de la brida de empalme hacia atrás.
- Retire el saco de eliminación de residuos (23) cuidadosamente, sin dañarlo, del depósito (1).
  Preste atención en ello, a que el saco de eliminación de residuos no roce en la brida de unión u otros objetos afilados.
- Retire la cubierta de la cinta adhesiva y cierre el saco de eliminación de residuos con la cinta adhesiva.
  Luego ate el saco de eliminación de residuos (23) debajo de la abertura de llenado con la cubierta de la cinta adhesiva retirada.

##

- Abra los cierres (11) y retire la parte superior del aspirador (10).

- Retire la bolsa colectora de polvo llena de la brida de empalme hacia atrás. Cierre la abertura del saco colector de polvo plegando hacia dentro la tapa. Quite la bolsa colectora de polvo cerrada del depósito (1).
- Ponga la nueva bolsa colectora de polvo sobre la brida de empalme del aspirador. Asegúrese, que la bolsa colectora de polvo quede apoyada en toda su longitud en la pared interior del depósito (1).

- Coloque la parte superior del aspirador (10) y asegure los cierres (11).