# ექსპლუატაციაში ჩაშვება

- გაითვალისწინეთ ქსელის ძაბვა! ელექტრული კვების წყაროს ძაბვა უნდა შეესაბამებოდეს ძაბვას, რომელიც მითითებულია მტვერსასრუტის საფირმო ტაბლოზე. მტვერსასუტები გათვალისწინებული 230 ვ, მუშაობენ აგრეთვე 220 ვ ძაბვით.

- დააზუსტეთ ჯანმრთელობისთვის სახიფათო მტვერთან მოპყრობის თაობაზე მოქმედი დებულებების/კანონების შესახებ ინფორმაცია.

მტვერსასრუტი შეიძლება გამოყენებულ იქნას შემდეგი მასალის შეგროვების და შესრუტვისთვის:

- მტვერი ეკსპოზიციური დოზის ზღვრული მაჩვენებლით > 1 მგ/მ3

როგორც წესი, აკრძალული მტვერსასრუტის გამოყენება ფეთქებად შენობებში.

შეწოვის ოპტიმალური სიმძლავრის უზრუნველყოფისთვის ყოველთვის ბოლომდე გაშალეთ შემწოვი შლანგი (21) მტვერსასრუტის ზედა მონაკვეთიდან (10).