# Сору керек-жарақтарын орнату (C суретін қараңыз)

Сорғыш шлангы (21) қысқыш жүйесімен жабдықталған, сору керек-жарақтарын (сорғыш адаптер (20), қисайған қондырма (22)) қосуға болады.

## Сору адаптерін орнату

- Сору адаптерін (20) сору шлангына (21) сору шлангының екі басу түймешесі (31) дыбыспен тірелгенше салыңыз.
- Шешу үшін басу түймешелерін (31) ішіне басып бөліктерін ажыратыңыз.

## Бүріккіштер мен құбырларды орнату

- Қисайған қондырма (22) сорғыш шлангіге (21) сорғыш шлангінің екі батырмасы (31) дыбыспен тірелгенше салыңыз.
- Содан кейін қажетті сору керек-жарақтарын (едендік қондырма, тесік қондырма, сорғыш құбыр және т.б.) қисайған қондырмаға (22) салыңыз.
- Шешу үшін батырмаларды (31) ішіне басып, құрамдас бөліктерді ажыратыңыз.