# Spremanje i transport (vidjeti sliku K)

- Omotajte mrežni kabel oko držača kabela (15).
- Utaknite pribor u za to predviđene držače: usisne cijevi (29) u držače (17), sapnicu za fuge (25) u držač (18), sapnicu za podove (28) u držač (19).
- Otvorite elastične trake držača usisnog crijeva (5) i omotajte usisno crijevo (21) oko gornjeg dijela usisivača i utaknite u držač (5).
  Ponovno objesite elastične trake.
- L-BOXX pričvrstite na prihvate (9).
- Izvadite punu vrećicu za otpad odn. punu vrećicu za prašinu ili ispraznite sakupljenu tekućinu prije transporta usisavača kako biste izbjegli ozljede leđa.
  Usisavač nosite držeći za ručku za prenošenje (8).
- Usisavač odložite u suhu prostoriju i zaštitite ga od neovlaštene uporabe.
- Za fiksiranje upravljačkih kotača (14) pritisnite kočnicu upravljačkog kotača (13) prema dolje.