# Монтаж

- Витягніть штепсель з розетки, перш ніж виконувати роботи з технічного обслуговування або очищення, налаштовувати пилосмок, міняти приладдя або перш ніж відкласти пилосмок. Ці попереджувальні заходи з техніки безпеки зменшують ризик випадкового запуску пилосмока.

Монтаж тримача для відсмоктувального шланга
Монтаж всмоктувального шланга
Монтаж приладдя для відсмоктування
Встромляння/виймання пакета для сміття або мішка для пилу (сухе відсмоктування)
Встановлення гумової окрайки (вологе відсмоктування)
Встановлення L-BOXX