# Tekniset tiedot

Märkä-kuivaimuri |  | GAS 35 L AFC
--- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 JC3 2..‎
Nimellinen jännite | V | 220–240
Nimellinen ottoteho | W | 1 200
Taajuus | Hz | 50–60
Säiliön tilavuus (brutto) | l | 35
Nettotilavuus (neste) | l | 19
Pölypussin tilavuus | l | 19
Maks. alipaineA)
Imuri | kPa | 23
Turbiini | kPa | 25,4
Maks. virtausA)
Imuri | l/s m³/s | 36 0,036
Turbiini | l/s m³/s | 74 0,074
Maks. imuteho | W | 1 380
Laskossuodattimen pinta-ala | m² | 0,615
Pölyluokka |  | L
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan | kg | 12,2
Suojausluokka |  | /I
Suojausluokka |  | IPX4

A)

  mitattu halkaisijaltaan Ø 35 mm:n ja pituudeltaan 3 m:n imuletkulla

Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjännitettä [U]. Tästä poikkeavien jännitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessä nämä tiedot voivat vaihdella.

Käynnistys-/pysäytysautomatiikka
Nimellisjännite | Maksimiteho | Minimiteho
--- | --- | ---
230 V | 2 200 W | 100 W

Imuriin liitetyn sähkötyökalun suurin sallittu liitäntäteho.
Muissa maakohtaisissa malleissa nämä arvot saattavat poiketa näistä tiedoista. Huomioi pölynimurin pistorasian kohdalla annetut tiedot.