# Техникалық мәліметтер

Ылғалды/құрғақ шаңсорғыш |  | GAS 35 L AFC
--- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 JC3 2..‎
Номиналды кернеу | В | 220–240
Номиналды тұтынылатын қуат | Вт | 1200
Жиілік | Гц | 50–60
Контейнер көлемі (брутто) | л | 35
Нетто салмағы (сұйықтық) | л | 19
Шаң жинағыш қаптың көлемі | л | 19
Макс. вакуумA)
Сорғыш | кПa | 23
Турбина | кПa | 25,4
Макс. өткізу көлеміA)
Сорғыш | л/с м³/с | 36 0,036
Турбина | л/с м³/с | 74 0,074
Макс. сору қуаты | Вт | 1380
Қатпарлы сүзгі ауданы | м² | 0,615
Шаң класы |  | L
Салмағы EPTA‑Procedure 01:2014 құжатына сай | кг | 12,2
Қорғаныс класы |  | /I
Қорғаныс дәрежесі |  | IPX4

A)

  Ø 35 мм және ұзындығы 3 м сору шлангымен өлшелген

Мәліметтер [U] 230 В кесімді кернеуге арналған. Басқа кернеу және елде қабылданған заңдар бұл мәліметтерді өзгертуі мүмкін.

Іске қосу/тоқтату автоматикасы
Жұмыс кернеуі | максималды қуат | минималды қуат
--- | --- | ---
230 В | 2200 Вт | 100 Вт

Жалғанған электр құралының рұқсат етілген қосылым қуаты туралы мәліметтер.
Елге тән басқа үлгілерде осы мәндер өзгешеленуі мүмкін. Шаңсорғыштың розеткасындағы мәліметтерге назар аударыңыз.