# Száraz porszívás

## A lerakódott por felszívása

A porszívó bekapcsolásához állítsa a (6) üzemmód-átkapcsolót a „Porszívás“ jelére. |
A porszívó kikapcsolásához állítsa a (6) üzemmód-átkapcsolót a „Kikapcsolás“ jelére. |

## Porelszívás működő elektromos kéziszerszámok előtt (lásd a G ábrát)

- A helyiségben egy elegendő mértékű levegőcsere sebességet (L) kell fenntartani, ha a porszívóból kilépő levegő a helyiségbe jut vissza. Tartsa be az adott országban érvényes előírásokat.

A porszívóba egy (4) védőérintkezős dugaszolóaljzat van beépítve. Ehhez egy elektromos kéziszerszámot lehet csatlakoztatni. Vegye tekintetbe a csatlakozásra kerülő elektromos kéziszerszám legnagyobb megengedett csatlakoztatási teljesítményét.

- Szerelje fel a (20) elszívó adaptert.
- Dugja be a (20) elszívó-adaptert az elektromos kéziszerszám elszívó csőcsonkjába.

Figyelem: Olyan elektromos kéziszerszámmal végzett munkák esetén, amelyeknél a légbevezetés a szívótömlőbe alacsony (például szúrófűrészek, csiszolók stb.), a (20) elszívó adapter (32) hamislevegő nyílását ki kell nyitni. Az automatikus szűrőtisztítás csak így működhet problémamentesen.
Ehhez fordítsa olyan helyzetbe a (32) hamislevegő nyílás feletti gyűrűt, hogy maximális nyílás jöjjön létre.

A porszívó Indítás-/stop-automatikájának az üzembe helyezéséhez állítsa a (6) üzemmód-átkapcsolót a „Start-/Stop-automatika“ jelére. |
A porszívó üzembe helyezéséhez kapcsolja be a (4) dugaszolóaljzathoz csatlakoztatott elektromos kéziszerszámot. A porszívó automatikusan elindul.
Az elszívás befejezéséhez kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot. A Start-/stop-automatika utánfutási funkciója a porszívót még 15 másodpercig működésben tartja,hogy kiszívja a maradék porokat az elszívó tömlőből.
A porszívó kikapcsolásához állítsa a (6) üzemmód-átkapcsolót a „Kikapcsolás“ jelére. |