# Всисување на влажни материи

- Со всисувачот не всисувајте запаливи или експлозивни течности, на пр. бензин, масло, алкохол, средства за растворање. Не всисувајте жешка, запалива или експлозивна прав. Не го користете всисувачот во простории каде постои опасност од експлозија. Правта, пареата или течностите може да се запалат или да експлодираат.

- Всисувачот не смее да се користи како водена пумпа. Всисувачот е наменет за всисување на мешавини од воздух и вода.

Напомена: Барањето за степен на пропустливост (класа на прав L) е утврдено само за всисување на суви материјали.

## Работни чекори пред всисување на влажни материи

- По потреба отстранете ја вреќичката за отпад (23) или ќесата за прав.

Напомена: За полесно отстранување, при всисување на мешавина од вода и цврсти материјали, користете водена филтер вреќичка (опрема), која ќе ја одвои водата од цврстите материјали.

- Поставете ја гумената лента (26) во подната млазница (28).
- Исклучете го автоматското чистење на филтерот (AFC).

## Всисување на течности

- За да го вклучите всисувачот прекинувачот за избирање на режим на работа (6) поставете го на ознаката „Всисување“.

Всисувачот е опремен со сензори за ниво на наполнетост (35). Доколку се достигне максималното ниво на наполнетост, всисувачот се исклучува. Прекинувачот за избор на начинот на работа (6) поставете го на ознаката „Исклучување“.

Напомена: При всисување на неспроводливи материјали (на пр. емулзија настаната при дупчење)всисувачот нема да се исклучи и при полн контејнер. Состојбата на наполнетост мора постојано да се проверува и контејнерот навреме да се празни.

- За да го исклучите всисувачот, поставете го прекинувачот за избирање на режим на работа (6) на ознаката „Исклучување“.

- Испразнете го садот (1).

За да се избегне создавање на мувла по всисување на влажни материи:

- Извадете го набраниот филтер (24) и оставете го добро да се исуши.
- Извадете го горниот дел на всисувачот (10), отворете го поклопецот на филтерот (34) и оставете ги добро да се осушат.