# Монтирање на опремата за всисување (види слика C)

Цревото за всисување (21) е опремено со систем со стеги, со којшто може да се приклучи опремата за всисување (адаптер за всисување (20), свиткана млазница (22)).

## Монтирање на адаптерот за всисување

- Ставете го адаптерот за всисување (20) на цревото за всисување (21), додека двете копчиња на притискање (31) не слушнете да се вклопат на цревото за всисување.
- За демонтирање, притиснете на двете копчиња на притискање (31) навнатре и извлечете ги деловите еден од друг.

## Монтирање на млазниците и цевките

- Ставете ја свитканата млазница (22) на цревото за всисување (21), додека не слушнете да се вклопат двете копчиња на притискање (31) на цревото за всисување.
- Потоа прицврстете ја саканата опрема за всисување (подна млазница, млазница за фуги, цевка за всисување итн.) на заоблената млазница (22).
- За демонтирање, притиснете на двете копчиња на притискање (31) навнатре и извлечете ги деловите еден од друг.