# Förvaring och transport (se bild K)

- Linda nätkabeln runt kabelhållaren (15).
- Sätt in tillbehöret i avsedda hållare: sugledning (29) i hållare (17), fogmunstycke (25) i hållaren (18), golvmunstycket (28) i hållaren (19).
- Öppna gummibanden på sugslangens hållare (5) och lägg sugslangen (21) runt sugens övre del i hållaren (5).
  Sätt in de elastiska banden igen.
- Klicka fast L-BOXXen på fästena (9).
- Ta ut avfallssäcken resp. dammpåsen om den är full, eller töm uppsamlade vätskor innan sugen transporteras för att undvika ryggskador.
  Bär endast sugen i handtaget (8).
- Förvara sugen i ett torrt rum och säkerställ att den inte kan användas av obefogade personer.
- För att sätta fast brytrullarna (14), trampa ner brytrullebromsen (13).