# Сухо смучене

## Изсмукване на натрупани прахове

За да включите прахосмукачката, завъртете превключвателя за режима на работа (6) до символа "Засмукване". |
За да изключите прахосмукачката, завъртете превключвателя за режима на работа (6) до символа изключено. |

## Изсмукване на прахове от работещи електроинструменти (вж. фиг. G)

- Когато преминалият въздух попада обратно в помещението, трябва да бъде осигурено достатъчно интензивно обновяване на въздуха в него (L). Спазвайте валидните национални нормативни разпоредби.

В прахосмукачката е вграден контакт с предпазен проводник (4). В него можете да включите външен електроинструмент. Спазвайте посочената стойност за максималната мощност на включения в контакта електроинструмент.

- Монтирайте изсмукващия адаптер (20).
- Вкарайте адаптер за прахоулавяне (20) в щуцера на електроинструмента.

Указание: При работа с електроинструменти, при които дебитът на въздуха в шланга е малък (напр. прободни триони, шлифоващи машини и т.н.), трябва да бъде отворен капака на отвора (32) на адаптера (20). Само така може да работи безпроблемно автоматичното почистване на филтъра.
За целта завъртете гривната на отвора (32), докато открие целия отвор.

За пускане на режим автоматично включване и изключване на прахосмукачката завъртете превключвателя (6) до символа "Автоматично включване и изключване". |
За включване на прахосмукачката стартирайте включения в контакта (4) електроинструмент. Прахосмукачката се включва автоматично.
Изключете електроинструмента, за да прекратите изсмукването. Функцията за допълнителен ход на старт/стоп автоматиката продължава до 15 секунди, за да се изсмучат остатъчните прахове от шланга на прахосмукачката.
За да изключите прахосмукачката, завъртете превключвателя за режима на работа (6) до символа изключено. |