# Montage

- Débranchez le cordon de la prise électrique avant de nettoyer l’aspirateur, d’effectuer des réglages, de changer d’accessoire ou de ranger l’aspirateur. Cette mesure de précaution prévient toute mise en marche intempestive de l’aspirateur.

Montage de la fixation pour tuyau d’aspiration
Montage du tuyau d’aspiration
Montage des accessoires d’aspiration
Mise en place/retrait du sac jetable ou sac à poussières (aspiration de matières sèches)
Mise en place des lèvres d’étanchéité (aspiration de liquides)
Clipsage d’un coffret L-BOXX