# Imutarvikkeiden asentaminen (katso kuva C)

Imuletku (21) on varustettu kiinnitysjärjestelmällä, johon voidaan liittää imutarvikkeita (imuadapteri (20), käyräsuutin (22)).

## Imuadapterin asennus

- Asenna imuadapteri (20) imuletkuun (21) niin, että imuletkun kumpikin lukitusnuppi (31) napsahtaa kuuluvasti kiinni.
- Paina irrotusta varten painonuppeja (31) sisäänpäin ja vedä osat erilleen.

## Suulakkeiden ja putkien asentaminen

- Asenna käyräsuutin (22) imuletkuun (21) niin, että imuletkun kumpikin lukitusnuppi (31) napsahtaa kuuluvasti kiinni.
- Asenna sen jälkeen haluamasi imutarvike (lattiasuulake, rakosuulake, imuletku, jne.) käyräsuuttimeen (22).
- Paina irrotusta varten painonuppeja (31) sisäänpäin ja vedä osat erilleen.