# Montering

- Trekk støpslet ut av stikkontakten før vedlikehold og rengjøring av sugeren, før det skal foretas innstillinger på den, og før skifte av tilbehørsdeler og oppbevaring av sugeren. Dermed hindrer du at sugeren kan startes utilsiktet.

Montere holder for sugeslange
Montere sugeslangen
Montere sugetilbehør
Sette inn/ta ut avfallspose eller støvpose (tørrsuging)
Sette inn gummileppen (våtsuging)
Feste L-BOXX