# Kasutamine

- Enne tolmuimeja hooldamist ja puhastamist, seadistamist, lisatarvikute vahetamist ja hoiulepanekut eemaldage tolmuimejast aku. See ettevaatus‌abinõu hoiab ära tolmuimeja soovimatu käivitumise.

Tolmuimejaga töötades veenduge, et rattad (14) on lukustatud rattapiduritega (13), et vältida tolmuimeja soovimatut veeremist. Kontrollige tiivikute (12) ja rataste (14) toimimist enne vastaval pinnal kasutamist.

Seadme kasutuselevõtt
Kuiva tolmu imemine
Märgimemine
Automaatne filtripuhastus