# Montaža pribora za usisavanje (pogledajte sliku C)

Usisno crevo (21) je opremljeno Clip sistemom kojim se može priključiti pribor za usisavanje (usisni adapter (20), zakrivljena mlaznica (22)).

## Montiranje usisnog adaptera

- Priključite usisni adapter (20) na usisno crevo (21), sve dok zvučno ne ulegnu oba potisna dugmeta (31) usisnog creva.
- Za demontažu pritisnite potisnu dugmad (31) ka unutra i međusobno razdvojite komponente.

## Montaža mlaznica i cevi

- Priključite zakrivljenu mlaznicu (22) na usisno crevo (21), sve dok zvučno ne ulegnu oba pritisna dugmeta (31) usisnog creva.
- Nakon toga čvrsto utaknite željeni pribor za usisavanje (mlaznicu za podove, mlaznicu za fuge, usisnu cev itd.) na zakrivljenu mlaznicu (22).
- Za demontažu pritisnite pritisnu dugmad (31) ka unutra i međusobno razdvojite komponente.