# الشفط الرطب

- لا تستخدم الشافطة في شفط السوائل القابلة للاشتعال أو الانفجار، مثل البنزين، الزيت، الكحول، المواد المذيبة. لا تقم بشفط غبار ساخن أو مشتعل أو انفجاري. لا تقم بتشغيل الشافطة في الأماكن المعرضة لخطر الانفجار. من الممكن اشتعال أو انفجار الغبار، والأبخرة والسوائل.

- لا يجوز استخدام الشافطة كمضخة ماء. هذه الشافطة مخصصة لشفط خليط من الهواء والماء.

ملحوظة: تم التحقق من اشتراطات درجة النفاذ (فئة الغبار L) للشفط الجاف فقط.

## خطوات العمل قبل الشفط الرطب

- إذا لزم الأمر، قم بخلع كيس التصريف (23) أو كيس الغبار.

ملحوظة: لغرض التخلص بشكل أسهل عند شفط خليط ماء ومواد صلبة استخدام الفلتر الرطب (توابع)، الذي يفصل السائل عن المواد الصلبة.

- ضع الشفات المطاطية (26) في فوهة الأرضيات (28).
- قم بإيقاف وظيفة التنظيف الأوتوماتيكي للفلتر (AFC).

## شفط السوائل

- لتشغيل الشافطة، اضبط مفتاح اختيار نوع التشغيل (6) على رمز «الشفط».

تم تجهيز الشافطة الخوائية بمستشعرات لمستوی الملء (35). بمجرد الوصول إلى أقصى قدر امتلاء تتوقف الشافطة. اضبط مفتاح اختيار نوع التشغيل (6) على الرمز «إطفاء».

ملحوظة: عند شفط السوائل غير الموصلة (على سبيل المثال مستحلب ثقب) لا يتم فصل الشافطة عندما يكون الوعاء ممتلئ. يجب فحص مستوى الملء باستمرار وقم بتفريغ الوعاء في الوقت المناسب.

- لإيقاف الشافطة، اضبط مفتاح اختيار نوع التشغيل (6) على رمز «الإيقاف».

- قم بتفريغ الحاوية (1).

لتجنب حدوث تعفن بعد عمليات الشفط الرطب:

- أخرج فلتر الطيات المسطح (24) واتركه كذلك ليجف جيدا.
- اخلع الجزء العلوي للشافطة (10) وافتح غطاء الفلتر (34) واتركهما حتى يجفا جيدا.