# Stockage et transport (voir figure K)

- Enroulez le câble d’alimentation secteur autour du fixe-câble (15).
- Placez les accessoires dans les fixations prévues : tubes d’aspiration (29) dans les fixations (17), suceur droit (25) dans la fixation (18), suceur pour sols (28) dans la fixation (19).
- Ouvrez les élastiques de la fixation de tuyau d’aspiration (5) et enroulez le tuyau d’aspiration (21) autour de la partie supérieure de l’aspirateur, en le faisant passer dans la fixation (5).
  Remettez en place les élastiques.
- Clipsez le coffret L-BOXX sur les fixations (9).
- Pour ménager votre dos, retirez le sac jetable / sac à poussière s'il est plein ou videz la cuve de liquide avant de transporter l’aspirateur.
  Ne portez l’aspirateur que par la poignée (8).
- Rangez l’aspirateur dans un local sec et assurez-vous qu’il ne puisse pas être utilisé par une personne non autorisée.
- Bloquez les roues pivotantes (14) en actionnant le frein (13).