# Mise en place/retrait du sac jetable ou sac à poussières (aspiration de matières sèches) (voir figures D1–D2)

Pour l’aspiration de matières sèches, vous pouvez placer dans la cuve (1) soit un sac jetable (23) soit un sac à poussières (accessoire). Cela facilite l’élimination de la poussière.

Remarque : En cas d’utilisation d’un sac-filtre en papier, il est impératif de désactiver le nettoyage de filtre automatique (AFC). En cas d’utilisation d’un sac-filtre en non-tissé, il est recommandé de désactiver le nettoyage de filtre automatique (AFC) .

##

- Défaites les attaches (11) et retirez la partie supérieure de l'aspirateur (10).

- Insérez le sac jetable (23) dans la cuve (1) avec l’ouverture de remplissage orientée vers le haut.
- Tirez l’ouverture de remplissage au-dessus de la bride de raccordement jusqu’au renfoncement.
- Faites en sorte que le sac jetable (23) épouse bien tout l’intérieur de la cuve (1).
- Rabattez le reste du sac jetable (23) au-dessus du bord de la cuve (1).

- Remettez en place la partie supérieure de l’aspirateur (10) et verrouillez les attaches (11).

##

- Défaites les attaches (11) et retirez la partie supérieure de l'aspirateur (10).

- Dégagez vers l’arrière le sac jetable plein (23) de la bride.
- Retirez avec précaution le sac jetable (23) de la cuve (1), sans l’endommager.
  Veillez ce faisant à ce que le sac jetable ne frotte pas contre la bride ou contre d’autres objets proéminents ou saillants.
- Retirez la protection de bande adhésive et fermez le sac jetable.
  Avec la protection de bande adhésive venant d'être retirée, faites ensuite un nœud sous l’ouverture de remplissage du sac jetable (23).

##

- Défaites les attaches (11) et retirez la partie supérieure de l'aspirateur (10).

- Dégagez vers l’arrière le sac à poussières plein de la bride. Fermez l’ouverture du sac à poussières en rabattant le couvercle. Retirez le sac à poussières fermé de la cuve (1).
- Glissez le nouveau sac à poussières au-dessus de la bride de l’aspirateur. Faites en sorte que le sac à poussière appuie bien sur toute sa longueur contre la paroi de la cuve (1).

- Remettez en place la partie supérieure de l’aspirateur (10) et verrouilez les attaches (11).