# Introducerea gulerului din cauciuc (aspirare umedă) (consultaţi imaginea E)

Observaţie: Cerinţele privind gradul de conductivitate (clasa de pulberi L) se aplică numai în cazul aspirării uscate.

- Utilizând o sculă adecvată, ridicaţi benzile cu perii (27) din duza pentru pardoseală (28).
- Introduceţi gulerele din cauciuc (26) în duza pentru pardoseală (28).

Observaţie: Partea structurată a gulerelor din cauciuc trebuie să fie orientată spre exterior.