# 흡입 액세서리 조립하기(그림 C 참고)

흡입 호스 (21) 는 클립 시스템이 장착되어 있어서 흡입 액세서리(공구 연동 어댑터 (20), 곡선형 노즐 (22))에 연결할 수 있습니다.

## 흡입 어댑터 조립하기

- 공구 연동 어댑터 (20) 를 흡기 호스 (21) 에 끼울 때, 흡기 호스의 양쪽 누름 버튼 (31) 이 맞물려 고정되는 소리가 들려야 합니다.
- 분리할 때는 누름 버튼 (31) 을 안쪽으로 눌러 부품들을 분리합니다.

## 노즐 및 관 장착하기

- 곡선형 노즐 (22) 을 흡기 호스 (21) 에 끼울 때, 흡기 호스의 양쪽 누름 버튼 (31) 이 맞물려 고정되는 소리가 들려야 합니다.
- 그리고 나서 적합한 흡입 부품(바닥 노즐, 틈새 노즐, 흡입관 등)을 곡선형 노즐 (22) 에 고정시킵니다.
- 분리할 때는 누름 버튼 (31) 을 안쪽으로 눌러 부품들을 분리합니다.