# Συναρμολόγηση των εξαρτημάτων αναρρόφησης (βλέπε εικόνα C)

Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης (21) είναι εξοπλισμένος με ένα σύστημα κλιπ, με το οποίο μπορεί να συνδεθούν τα εξαρτήματα αναρρόφησης (προσαρμογέας αναρρόφησης (20), κυρτό ακροφύσιο (22)).

## Συναρμολόγηση του προσαρτήματος αναρρόφησης

- Τοποθετήστε τον προσαρμογέα αναρρόφησης (20) πάνω στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης (21), ώσπου τα δύο κουμπιά (31) του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης να ασφαλίσουν με τον χαρακτηριστικό ήχο.
- Για την αποσυναρμολόγηση, πατήστε τα κουμπιά (31) προς τα μέσα και τραβήξτε τα εξαρτήματα μεταξύ τους.

## Συναρμολόγηση των ακροφυσίων και των σωλήνων

- Τοποθετήστε το κυρτό ακροφύσιο (22) πάνω στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης (21), ώσπου τα δύο κουμπιά (31) του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης να ασφαλίσουν με τον χαρακτηριστικό ήχο.
- Τοποθετήστε μετά το επιθυμητό εξάρτημα αναρρόφησης (πέλμα δαπέδου, ακροφύσιο αναρρόφησης αρμών, σωλήνας αναρρόφησης κλπ.) σταθερά πάνω στο κυρτό ακροφύσιο (22).
- Για την αποσυναρμολόγηση, πατήστε τα κουμπιά (31) προς τα μέσα και τραβήξτε τα εξαρτήματα μεταξύ τους.