# Φύλαξη και μεταφορά (βλέπε εικόνα K)

- Τυλίξτε το ηλεκτρικό καλώδιο γύρω από το στήριγμα καλωδίου (15).
- Τοποθετήστε τα εξαρτήματα στα προβλεπόμενα γι’ αυτό στηρίγματα: Σωλήνες αναρρόφησης (29) στα στηρίγματα (17), ακροφύσιο αναρρόφησης αρμών (25) στο στήριγμα (18), πέλμα δαπέδου (28) στο στήριγμα (19).
- Ανοίξτε τις ελαστικές ταινίες του στηρίγματος του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης (5) και περάστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης (21) γύρω από το επάνω μέρος του απορροφητήρα στο στήριγμα (5).
  Αναρτήστε ξανά τις ελαστικές ταινίες.
- Τοποθετήστε το L-BOXX στις υποδοχές (9).
- Αφαιρέστε έναν γεμάτο σάκο αποκομιδής ή έναν γεμάτο σάκο σκόνης ή αδειάστε τα απορροφημένα υγρά πριν τη μεταφορά του απορροφητήρα, για την αποφυγή τραυματισμών στην πλάτη.
  Μεταφέρετε τον απορροφητήρα μόνο από τη λαβή μεταφοράς (8).
- Φυλάξτε τον απορροφητήρα σε έναν στεγνό χώρο και ασφαλίστε τον από τυχόν αναρμόδια χρήση.
- Για την ακινητοποίηση των τροχίσκων οδήγησης (14) πατήστε κάτω το φρένο των τροχίσκων οδήγησης (13).