# Imitarvikute paigaldamine (vt jn C)

Imivoolik (21) on varustatud klamberkinnituse süsteemiga, mille abil saab ühendada imitarvikuid (imemisadapter (20), kõverdatud otsak (22)).

## Tolmueemaldusadapteri paigaldamine

- Asetage imemisadapter (20) imivoolikule (21), kuni mõlemad imivooliku surunupud (31) kuuldavalt fikseeruvad.
- Eemaldamiseks suruge surunupud (31) sisse ja tõmmake adapter lahti.

## Otsakute ja torude paigaldamine

- Asetage kõverdatud otsak (22) imivoolikule (21), kuni mõlemad imivooliku surunupud (31) kuuldavalt fikseeruvad.
- Lükake seejärel soovitud imitarvik (põrandaotsak, vuugiotsak, imitoru jms) tugevalt kõverdatud otsakule (22).
- Eemaldamiseks suruge surunupud (31) sisse ja lahutage elemendid omavahel.