# Käyttö

- Irrota pistotulppa pistorasiasta, kun haluat tehdä imurin huolto-, puhdistus-, tai säätötöitä, vaihtaa tarvikeosia tai viedä imurin säilytyspaikkaansa. Tämä varotoimenpide estää imurin tahattoman käynnistymisen.

Kun käytät imuria, lukitse kääntyvät pyörät (14) pyöräjarruilla (13), jotta imuri ei vieri tahattomasti pois paikaltaan. Testaa takapyörien (12) ja kääntyvien pyörien (14) toimivuus kulloisellakin alustalla.

Käyttöönotto
Kuivaimurointi
Märkäimurointi
Automaattinen suodatinpuhdistus