# Montage des accessoires d’aspiration (voir figure C)

Le tuyau d’aspiration (21) est pourvu d’un système de clipsage permettant le raccordement des accessoires d’aspiration (adaptateur d’aspiration (20), coude d’aspiration (22)).

## Montage de l’adaptateur d’aspiration

- Emboîtez l’adaptateur d’aspiration (20) sur le tuyau d’aspiration (21) jusqu’à ce que les deux boutons-pression (31) du tuyau d’aspiration s’enclenchent de manière audible.
- Pour retirer l’adaptateur, pressez les boutons-pression (31) vers l’intérieur et tirez.

## Montage des suceurs et des tubes

- Enfichez le suceur coudé (22) sur le flexible d’aspiration (21) jusqu’au clic entre les deux boutons-pression (31).
- Emboîtez ensuite l’accessoire d’aspiration souhaité (suceur pour sols, suceur droit, tube d’aspiration, etc.) sur le coude d’aspiration (22).
- Pour retirer l’adaptateur ou le suceur, pressez les boutons-pression (31) vers l’intérieur et tirez.