# Сухое отсасывание

## Собирание пылевых отложений

Для включения пылесоса установите переключатель режимов (6) на символ «Режим всасывания». |
Для выключения пылесоса установите переключатель режимов (6) на символ „Выключение“. |

## Всасывание пыли от работающих электроинструментов (см. рис. G)

- Если отработанный воздух отводится в помещение, в помещении должна быть обеспечена достаточная кратность воздухообмена (L). Обратите внимание на соответствующие предписания, действующие в Вашей стране.

В пылесосе имеется розетка с защитным контактом (4). В нее можно включить внешний электроинструмент. Примите во внимание максимально допустимую потребляемую мощность подключенного электроинструмента.

- Монтируйте адаптер пылеудаления (20).
- Вставьте адаптер пылеудаления (20) в патрубок пылеудаления электроинструмента.

Указание: при работе с электроинструментами, которые подают мало воздуха в шланг всасывания (напр., электролобзики, шлифмашины и т. д.), необходимо обязательно открывать отверстие для воздуха с заглушкой (32) на адаптере всасывания (20). Только так можно обеспечить бесперебойную работу автоматического очищения фильтра.
Для этого поворачивайте кольцо над отверстием для воздуха с заглушкой (32), пока отверстие не достигнет максимального размера.

Чтобы задействовать автоматическое включение/выключение пылесоса, установите переключатель режимов (6) на символ «Автоматическое включение/выключение». |
Для включения пылесоса включите электроинструмент, подключенный к штепсельной розетке (4). Пылесос запускается автоматически.
Выключите электроинструмент, чтобы пылеудаление прекратилось. Функция работы на выбеге при автоматическом включении/выключении обеспечивает работу в течение ок. 15 секунд после выключения, чтобы убрать остатки пыли из шланга пылеудаления.
Для выключения пылесоса установите переключатель режимов (6) на символ «Выключение». |