# Інформація щодо шуму і вібрації

Значення звукової емісії визначені відповідно до EN 60335-2-69.

А-зважений рівень звукового тиску від електроприладу, як правило, становить 70 дБ(A). Похибка K = 3 дБ. Рівень шуму при роботі може перевищувати 80 дБ(A).

Вдягайте навушники!

Загальна вібрація ah (векторна сума трьох напрямків) і похибка K визначені відповідно до EN 60335-2-69: ah<2,5 м/с2, K = 1,5 м/с2.