# Jäätmekäitluskoti või tolmukoti paigaldamine/eemaldamine (kuivimemine) (vaata jooniseid D1–D2)

Kuivimemiseks võite jäätmekäitluskoti (23) või tolmukoti (lisavarustus) anumasse (1) asetada. See kergendab tolmu jäätmekäitlust.

Suunis: paberist filterkoti kasutamisel tuleb, fliisist filterkoti kasutamisel on soovitatav lülitada automaatne filtripuhastus (AFC) välja.

##

- Avage tolmuimeja ülaosa sulgurid (11) ja võtke tolmuimeja ülaosa (10) maha.

- Asetage jäätmekäitluskott (23) anumasse (1) täiteavaga eespool.
- Tõmmake täiteava ühendusäärikule kuni ühendusavas oleva süvendini.
- Kontrollige, et jäätmekäitluskott (23) toetuks üleni anuma (1) siseseintele.
- Pöörake jäätmekäitluskoti (23) ülejääk üle anuma (1) serva.

- Asetage tolmuimeja ülaosa (10) kohale ja kinnitage tolmuimeja ülaosa sulgurid (11).

##

- Avage tolmuimeja ülaosa sulgurid (11) ja võtke tolmuimeja ülaosa (10) maha.

- Tõmmake täis jäätmekäitluskott (23) ühendusäärikult tahapoole maha.
- Võtke jäätmekäitluskott (23) ettevaatlikult, ilma seda vigastamata anumast (1) välja.
  Jälgige sealjuures, et jäätmekäitluskott ei puudutaks ühendusäärikut või muid teravaid esemeid.
- Tõmmake kleeperiba kate maha ja kleepige jäätmekäitluskott kinni.
  Seejärel nöörige jäätmekäitluskott (23) täiteavast madalamalt mahatõmmatud kleepriba kattega kinni.

##

- Avage tolmuimeja ülaosa sulgurid (11) ja võtke tolmuimeja ülaosa (10) maha.

- Tõmmake täis tolmukott ühendusäärikult tahapoole maha. Sulgege tolmukoti ava, pöörates kaane ümber. Võtke suletud tolmukott mahutist (1) välja.
- Suruge uus tolmukott tolmuimeja ühendusäärikule. Kontrollige, et tolmukott liibuks kogu pikkuses mahuti (1) siseseinale.

- Asetage tolmuimeja ülaosa (10) kohale ja kinnitage sulgurid (11).