# Nettoyage automatique du filtre (voir figure H)

Lorsque le nettoyage automatique du filtre (AFC = Automatic Filter Cleaning) est actif, le filtre plissé plat (24) est nettoyé toutes les 15 secondes par des jets d’air (bruit de pulsation).

Activez le dispositif de nettoyage du filtre chaque fois que la capacité d’aspiration n’est plus suffisante.

Une utilisation régulière du nettoyage de filtre prolonge la durée de vie du filtre.

Pour prolonger au maximum la durée de vie du filtre, ne désactivez le nettoyage de filtre automatique que si cela est vraiment nécessaire (p. ex. pour l’aspiration de liquides ou en cas d’utilisation d’un sac-filtre en papier).

Un filtre plissé encrassé en surface reste entièrement fonctionnel. Il n’est pas nécessaire de nettoyer manuellement le filtre plissé plat en le tapotant ou en soufflant dessus, cela risquerait même de l’endommager.

Remarque : L'aspirateur est fourni avec le nettoyage de filtre automatique activé.

Le nettoyage de filtre automatique (AFC) ne peut être désactivé/activé que quand l’aspirateur est en marche.

- Désactivation du nettoyage de filtre AFC
  Actionnez la touche AFC (3).
  La diode témoin (33) s’éteint.
- Activation du nettoyage de filtre AFC
  Actionnez la touche AFC (3).
  La diode témoin (33) s’allume en vert.