# შენახვა და ტრანსპორტირება (იხ.გამ. K)

- კვების კაბელი დაახვიეთ კაბელის სამაგრის გარშემო (15).
- ჩასვით აქსესუარი გათვალისწინებულ სამაგრში: შემწოვი მილები (29) სამაგრებში (17), ჭრილი თავსაცმი (25) სამაგრში (18), იატაკის თავსაცმი (28) სამაგრში (19).
- ჩაფინეთ შემწოვი შლანგის სამაგრი ელასტური ლენტები (5) და ჩაფინეთ შემწოვი შლანგი (21) მტვერსასრუტის თავსახურის გარშემო სამაგრში (5).
  ჩადეთ ადგილზე ელასტური ლენტები.
- დააყენეთ L-BOXX ქეისი სამაგრზე (9).
- გამოიღეთ შევსებული ნაგვის ტომარა/მტვრის ტომარა ან გაავლეთ შევსებული სითხე მტვერსასრუტის ტრანსპორტირების წინ, რათა არ მოიწყვიტოთ წელი.
  მტვერსასრუტი გადაადგილეთ მხოლოდ სახელურით (8).
- მტვერსასრუტი შეინახეთ მშრალ ადგილას და დაიცავით არასანქცირებული გამოყენებისგან.
- მიმმართველი გორგოლაჭების ბლოკირებისთვის (14) დააჭირეთ მიმმართველი გორგოლაჭების მუხრუჭს (13).