# Symboler

Symbolene nedenfor kan være av betydning for bruk av elektroverktøyet. Legg merke til symbolene og deres betydning. Riktig tolkning av symbolene hjelper deg å bruke støvsugeren på en bedre og sikrere måte.

Symboler og deres betydning
| ADVARSEL! Les sikkerhetsanvisningene og instruksene. Hvis ikke sikkerhetsanvisningene og instruksene tas til følge, kan det oppstå elektrisk støt, brann og/eller alvorlige personskader.
| Sugere i støvklasse L ifølge IEC/EN 60335-2-69 for tørrsuging av helseskadelig støv med grenseverdi for eksponering på > 1 mg/m³
| ADVARSEL! Støvsugeren inneholder helsefarlig støv. Overlat tømme- og vedlikeholdsprosedyrer, inkludert fjerning av støvbeholderen, til fagfolk. Egnet verneutstyr er påkrevd. Ikke bruk sugeren uten at filtersystemet er komplett og satt inn på riktig måte. Det kan være helsefarlig.
| Sett bare på én L-Boxx. Vekten på L-Boxx med innhold må ikke overstige 15 kg.
| Støvsugeren må ikke henges i en krankrok, for eksempel for transport. Støvsugeren kan ikke transporteres med en kran. Det medfører fare for personskader og materielle skader.
| Bruk ikke støvsugeren til å sitte, klatre eller stå på. Støvsugeren kan velte og bli skadet. Det kan oppstå personskader.
| Start/stopp-automatikk Suging av støv som oppstår under bruk av elektroverktøy Støvsugeren slås automatisk på, og slås av igjen med forsinkelse
| Utkobling
| Støvsuging Suging av oppsamlet støv
Min/Max | Trinnløs regulering av sugekraften: Maksimal sugeeffekt for arbeid med sterk støvutvikling Redusert sugeeffekt for arbeid med liten støvutvikling og for eksempel for regulering av sugekraften mellom tilkoblet elektroverktøy og emneoverflate (for eksempel ved sliping)
AFC | Automatisk filterrensing (AFC = Automatic Filter Cleaning)
| Informasjon om tillatt tilkoblingseffekt for tilkoblet elektroverktøy (landsspesifikk)