# Întreţinerea şi curăţarea

- Înainte de a întreţine sau curăţa aspiratorul, a efectua reglaje, a schimba accesorii sau de a depozita aspiratorul, scoateţi acumulatorul din acesta. Această măsură preventivă împiedică pornirea accidentală a aspiratorului.

- Menţineţi curat aspiratorul şi fantele de ventilaţie, pentru a putea lucra bine şi sigur.

- În timpul efectuării lucrărilor de întreţinere şi curăţare a cutiei aspiratorului, purtaţi o mască de protecţie împotriva prafului.

Dacă este necesară înlocuirea cablului de racordare, pentru a evita periclitarea siguranţei în timpul utilizării, această operaţie se va executa de către Bosch sau de către un centru de service autorizat pentru scule electrice Bosch.

În cadrul lucrărilor de întreţinere efectuate de către utilizator, aspiratorul trebuie demontat, curăţat şi întreţinut în măsura în care astfel de operaţii pot fi executate de către acesta, fără a pune în pericol personalul de întreţinere şi alte persoane. Înainte de demontare, aspiratorul ar trebui curăţat pentru a se preveni eventualele situaţii periculoase. Încăperea în care se demontează aspiratorul trebuie să fie bine aerisită. În timpul lucrărilor de întreţinere poartă echipament personal de protecţie. După efectuarea lucrărilor de întreţinere ar trebui să se cureţe zona în care aceste lucrări au fost executate.
Este obligatoriu ca cel puţin o dată pe an producătorul sau o persoană instruită de acesta să efectueze o verificare privind tehnica prafului, de exemplu, să verifice dacă există filtre deteriorate, dacă aspiratorul este etanş şi dacă echipamentul de control funcţionează corespunzător.
La aspiratoarele din clasa L, care au fost utilizate într-un mediu cu impurităţi, atât exteriorul, cât şi componentele maşinii ar trebui curăţate sau tratate cu produse de etanşare. În cursul efectuării lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii, toate componentele murdare care nu au putut fi curăţate corespunzător vor trebui eliminate. Astfel de piese trebuie eliminate în saci impermeabili, în conformitate cu dispoziţiile aflate în vigoare privind eliminarea unor astfel de deşeuri.

- Curăţă din când în când cu o lavetă umedă carcasa aspiratorului.

##

- Ştergeţi din când în când rezervorul (1) cu substanţe de curăţare uzuale din comerţ, neabrazive şi lăsaţi-l să se usuce.

##

Capacitatea de aspirare depinde de starea filtrului. De aceea, curăţaţi cu regularitate filtrul.

Înlocuiţi imediat filtrul-burduf plat deteriorat (24).

- Trageţi clapeta de închidere (16) şi deschideţi capacul filtrului (34).
- Apucaţi filtrul-burduf plat (24) de cureluşă şi extrageţi-l trăgându-l în sus.
- Când extrageţi filtrul burduf plat (24), îndepărtaţi cu o lavetă umedă praful şi murdăria care se formează pe marginea de închidere a capacului filtrului (34).
  Filtrele-burduf plate PES şi PTFE pot fi clătite sub flux de apă.
- Introduceţi un filtru-burduf plat nou, respectiv filtrul curăţat (24), având grijă ca acesta să aibă o poziţie sigură şi corectă.
- Închideţi la loc capacul filtrului (34) (trebuie să se fixeze sonor).

##

Curăţaţi ocazional senzorii de nivel de umplere (35).

- Deschideţi închizătoarele (11) şi scoateţi partea superioară a aspiratorului (10).

- Curăţaţi cu o lavetă moale senzorii de nivel de umplere (35).

- Aşezaţi partea superioară a aspiratorului (10) şi închideţi închizătoarele (11).