# البيانات الفنية

شافطة المواد الجافة/الرطبة | GAS 35 L AFC
--- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 JC3 2..‎
الجهد الاسمي | فلط | 220–240‏
قدرة الدخل الاسمية | واط | 1200
التردد | هرتز | 50–60‏
سعة الوعاء (الإجمالية) | لتر | 35
السعة الصافية (السائل) | لتر | 19
سعة كيس الغبار | لتر | 19
أقصى ضغط تفريغA)
الشافطة | كيلو باسكال | 23
التوربين | كيلو باسكال | 25,4
أقصى كمية تدفقA)
الشافطة | لتر/ثانية متر³/ثانية | 36 0,036
التوربين | لتر/ثانية متر³/ثانية | 74 0,074
أقصى قدرة شفط | واط | 1380
مساحة فلتر الطيات | متر² | 0,615
فئة الغبار |  | L
الوزن حسب EPTA‑Procedure 01:2014‏ | كجم | 12,2
فئة الحماية |  | /I‏
نوع الحماية |  | IPX4

A)

  يتم القياس في وجود خرطوم الشفط بقطر 35 مم وبطول 3 م

تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فلط. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.

آلية التشغيل/الإيقاف
الجهد الاسمي | أقصى قدرة | أدنى قدرة
--- | --- | ---
230 فلط | 2200 واط | 100 واط

بيان الحمل الموصل المسموح به للعدة الكهربائية المتصلة.
قد تختلف الموديلات الأخرى الخاصة ببعض الدول عن هذه القيم. يرجى مراعاة البيانات الموجودة على مقبس شافطة الغبار.