# Mokro sesanje

- S sesalnikom ne sesajte gorljivih ali eksplozivnih tekočin, npr. bencina, olja, alkohola ali topil. Ne sesajte vročega, gorečega ali eksplozivnega prahu. Sesalnika ne uporabljajte v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije. Prah, pare ali tekočine se lahko vnamejo ali eksplodirajo.

- Sesalnika ni dovoljeno uporabljati kot vodno črpalko. Sesalnik je namenjen sesanju mešanice zraka in vode.

Opomba: zahteve glede stopnje prepuščanja (razred prahu L) so prikazane le za suho sesanje.

## Postopek pred mokrim sesanjem

- Po potrebi odstranite vrečko za odpad (23) ali vrečko za prah.

Opozorilo: Za lažje odstranjevanje pri sesanju mešanic iz vode in trdnih snovi uporabljajte filter za mokro sesanje (pribor), saj loči tekočino in trdne snovi.

- Gumijasti nastavek (26) vstavite v šobo za tla (28).
- Izklopite samodejno čiščenje filtra (AFC).

## Sesanje tekočin

- Sesalnik vklopite tako, da stikalo za izbiro načina delovanja (6) nastavite na simbol za sesanje.

Sesalnik je opremljen s senzorji napolnjenosti (35). Ko je največja višina polnjenja dosežena, se sesalnik avtomatsko izklopi. Stikalo za preklop med načini delovanja (6) nastavite na simbol „Izklop“.

Opozorilo: pri sesanju neprevodnih tekočin (npr. emulzije za vrtanje) se sesalnik ne izklopi, ko se posoda napolni. Stanje napolnjenosti je treba redno preverjati in posodo pravočasno izprazniti.

- Sesalnik izklopite tako, da izbirno stikalo za preklapljanje med načini delovanja (6) nastavite na simbol za izklop.

- Izpraznite zbiralnik (1).

Za preprečevanje nastajanja plesni po mokrem sesanju:

- Odstranite ploski nagubani filter (24) in počakajte, da se dobro posuši.
- Odstranite zgornji del sesalnika (10), odprite pokrov filtra (34) in počakajte, da se oba dela dobro posušita.