# طرز کار با دستگاه

- قبل از تمیز کردن، انجام تنظیمات، تعویض متعلقات یا کنار گذاشتن جاروبرقی، دوشاخا را از پریز بکشید. رعایت این اقدامات پیشگیری ایمنی از راه افتادن ناخواسته جاروبرقی جلوگیری می کند.

هنگام کار با جاروبرقی، دقت کنید که چرخ های فرمان (14) توسط ترمز چرخ فرمان (13) قفل شده باشند تا از حرکت ناخواسته جاروبرقی جلوگیری شود. قبل از استفاده، عملکرد چرخ ها (12) و چرخ های فرمان (14) را روی سطح مربوطه امتحان کنید.

راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه
مکش خشک
مکش مرطوب
تمیز کننده اتوماتیک