# ტექნიკური მონაცემები

სველი/მშრალი წმენდის მტვერსასრუტი |  | GAS 35 L AFC
--- | --- | ---
სასაქონლო ნომერი |  | ‎3 601 JC3 2..‎
ნომინალური ძაბვა | ვ | 220–240
ნომ. გამოყენებადი სიმძლავრე | ვტ | 1200
სიხშირე | ჰც | 50–60
კონტეინერის მოცულობა (ბრუტო) | ლ | 35
ნეტოს მოცულობა (სითხე) | ლ | 19
მტვრის ტომარის მოცულობა | ლ | 19
მაქს. გაუხშოებაA)
მტვერსასრუტი | კპა | 23
ტურბინა | კპა | 25,4
მაქს. გამტარუნარიანობაA)
მტვერსასრუტი | ლ/წმ მ³/წმ | 36 0,036
ტურბინა | ლ/წმ მ³/წმ | 74 0,074
შეწოვის მაქსიმალური სიმძლავრე | ვტ | 1380
დაკეცილი ფილტრის ფართობი | मी² | 0,615
მტვრის კლასი |  | L
მასა EPTA-Procedure 01:2014 თანახმად | კგ | 12,2
დაცვის კლასი |  | /I
დაცვის დონე |  | IPX4

A)

  გაზომილია შემწოვი შლანგით Ø 35 მმ და სიგრძე 3 მ

პარამეტრები მითითებულია ნომინალური ძაბვისთვის [U] 230 ვ. ძაბვის სხვა მნიშველობების შემთხვევაში და ასევე ქვეყნისთვის სპეციფიურ შესრულებაში შესაძლებელია სხვა პარამეტრები.

ავტომატური ჩართვა/გამორთვა
ნომინალური ძაბვა | მაქსიმალური სიმძლავრე | მინიმალური სიმძლავრე
--- | --- | ---
230 ვ | 2200 ვტ | 100 ვტ

ჩართული ელექტროხელსაწყოს მაქსიმალურად დასაშვები სრული გამოყენებადი სიმძლავრის მაჩვენებელი
სხვა მოდელებში ეს მაჩვენებელი შეიძლება განსხვავდებოდეს. გაითვალისწინეთ მტვერსასრუტის შტეფსელის როზეტის მითითება.