# Conservación y transporte (ver figura K)

- Enrolle el cable de red en el soporte de cables (15).
- Inserte los accesorios en los soportes previstos: tubos de aspiración (29) en los soportes (17), boquilla de ranuras (25) en el soporte (18), boquilla de suelo (28) en el soporte (19).
- Abra las cintas elásticas del soporte de la manguera de aspiración (5) y coloque la manguera de aspiración (21) alrededor de la parte superior del aspirador en el soporte (5).
  Enganche de nuevo las cintas elásticas.
- Encaje la caja L-BOXX sobre el alojamiento (9).
- Retire una bolsa de eliminación de residuos llena o una bolsa de polvo llena o vacíe los líquidos absorbidos antes del transporte del aspirador, para evitar lesiones de la espalda.
  Lleve el aspirador solo por el asa de transporte (8).
- Guarde el aspirador en una habitación seca y asegúralo contra el uso no autorizado.
- Para fijar los rodillos guías (14) pise hacia abajo el freno de rodillo guía (13).