# მტვერგაყვანის აღჭურვილობის მონტაჟი (იხ.გამ. C)

შემწოვი შლანგი (21) აღჭურვილია მომჭერების სისტემით მტვერგაყვანის ჩართვის აღჭურვილობისთვის (მტვერგაყვანის გადამყვანი (20), მოღუნული თავსაცმი (22)).

## მტვრის მოშორების ადაპტერის დაყენება

- ჩამოაცვით მტვერგაყვანის გადამყვანი (20) მტვერგაყვანის შლანგს (21), რომ ორივე დასაჭერი ღილაკი (31) დაფიქსირდეს სმენადი წკაპუნით.
- მოსახსნელად მიაწექით დასაჭერ ღილაკებს (31) შიგნით და მოხსენით ელემენტი ერთმანეთს.

## თავსაცმები და მილების დაყენება

- ჩამოაცვით მოღუნული თავსაცმი (22) შემწოვ შლანგს (21), რომ ორივე დასაჭერი ღილაკი (31) დაფიქსირდეს სმენადი წკაპუნით.
- ამის შემდეგ მჭიდროდ ჩამოაცვით საჭირო აღჭურვილობა (იატაკის თავსაცმი, ჭვრიტიანი თავსაცმი, მტვერგაყვანის მილყელი და ა.შ.) მოღუნულ თავსაცმზე (22).
- მოსახსნელად მიაწექით დასაჭერ ღილაკებს (31) შიგნით და მოხსენით ელემენტი ერთმანეთს.