# الصيانة والتنظيف

- افصل القابس عن المقبس قبل صيانة الشافطة أو تنظيفها، وقبل تغيير أوضاع ضبط الجهاز أو الأجزاء الملحقة وقبل وضع الشافطة جانبًا. تساهم هذه الإجراءات الاحتياطية في منع التشغيل غير المقصود للشافطة.

- حافظ علی نظافة الشافطة وشقوق التهوية للعمل بشكل جيد وآمن.

- احرص على ارتداء قناع الحماية من الغبار أثناء إجراء أعمال الصيانة والتنظيف على الشافطة.

إذا تطلب الأمر استبدال خط الإمداد، فينبغي أن يتم ذلك من قبل شركة Bosch أو من قبل مركز خدمة الزبائن المعتمد لشركة Bosch للعدد الكهربائية، لتجنب التعرض للمخاطر.

لكي تتم صيانة الشافطة من قبل المستخدم ينبغي أن يتم فكها وتنظيفها وصيانتها إلی الحد الجائز دون تشكيل أي خطر علی القائم بالصيانة أو علی غيره من الأشخاص. ينبغي تنظيف الشافطة قبل فكها لتجنب الأخطار المحتملة. يجب تهوية الحجرة التي تتم بها أعمال الصيانة بشكل جيد. قم بارتداء تجهيزات وقاية شخصية أثناء القيام بأعمال الصيانة. ينبغي تنظيف الحجرة التي تمّت بها أعمال الصيانة بعد إنهاء أعمال الصيانة.
ينبغي إجراء عملية اختبار فنية للغبار من قبل المنتِج أو من قبل شخص مؤهل مرة واحدة في السنة علی الأقل بصدد، تلف المرشح مثلا أو عزل الشافطة أو سلامة عمل نظام التحكم.
بالنسبة للشافطات من الفئة L التي توجد في مكان متسخ ينبغي معالجة السطوح الخارجية وجميع أجزاء الماكينة بواسطة مواد عازلة. ينبغي التخلص من جميع الأجزاء المتسخة التي لا يمكن تنظيفها بطريقة مرضية أثناء تنفيذ أعمال الصيانة والتصليح. ينبغي التخلص من هذه الأجزاء داخل أكياس غير منفذة وفقا للأحكام السارية بصدد التخلص من هذه النفايات.

- احرص على تنظيف جسم الشافطة من وقت إلى آخر باستخدام قطعة قماش مبللة.

##

- امسح الوعاء (1) من وقت لآخر من الداخل بواسطة مواد تنظيفية متداولة غير صاقلة واسمح له أن يجف.

##

تتوقف قدرة الشفط على حالة الفلتر. لذلك يجب تنظيف الفلتر بصورة منتظمة.

قم باستبدال فلتر الطيات المسطح التالف (24) فورا.

- اجذب من طرف الغلق (16) وافتح غطاء الفلتر (34).
- أمسك فلتر الطيات المسطح (24) من الحواف وأخرجه من خلال رفعه للأعلی.
- أخرج الأتربة والاتساخات المتخلفة بعد خلع فلتر الطيات المسطح (24) باستخدام قطعة قماش مبللة من حافة غلق غطاء الفلتر (34).
  يمكن غسل فلتر الطيات المسطح PES و PTFE بالماء الجاري.
- قم بتركيب فلتر الطيات المسطح بعد تنظيفه أو الجديد (24) وتأكد من ثباته بشكل جيد وصحيح.
- أغلق غطاء الفلتر (34) مرة أخرى (يجب أن يثبت بصوت مسموع).

##

قم بتنظيف مستشعرات مستوى الملء عند اللزوم (35).

- افتح الأقفال (11) واخلع الجزء العلوي للشافطة (10).

- قم بتنظيف مستشعرات مستوى الملء (35) باستخدام قطعة قماش جافة وناعمة.

- قم تركيب الجزء العلوي للشافطة (10) وتأمين الأقفال (11).