# مشخصات فنی

جارو برقی تَر/خشک |  | GAS 35 L AFC
--- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 JC3 2..‎
ولتاژ نامی | V | ‎220–240‎
توان ورودی نامی | W | 1200
فرکانس | Hz | ‎50–60‎
مقادیر حجم محفظه (ناخالص) | l | 35
حجم خالص (مایع) | l | 19
حجم کیسه گرد و غبار | l | 19
حداکثر فشار خلاءA)
جاروبرقی | kPa | 23
توربین | kPa | 25,4
حداکثر میزان جریانA)
جاروبرقی | l/s m³/s | 36 0,036
توربین | l/s m³/s | 74 0,074
حداکثر توان مکش | W | 1380
سطح فیلتر پلیسه دار | m² | 0,615
کلاس گرد وغبار |  | L
وزن مطابق استاندارد EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 12,2
کلاس ایمنی |  | /I
نوع حفاظت |  | IPX4

A)

  اندازه‌گیری شده با یک شلنگ مکش دارای قطر 35 میلیمتر و طول 3 متر

مقادیر برای ولتاژ نامی ‎230‎ ‎[U]‎ ولت می‌باشند. برای ولتاژ‌های مختلف و تولیدات مخصوص کشورها، ممکن است این مقادیر، متفاوت باشند.

اتوماتیک قطع/وصل
ولتاژ نامی | بیشینه توان | کمینه توان
--- | --- | ---
‎230 V‎ | ‎2200 W‎ | ‎100 W‎

اطلاعات مربوط به توان اتصال مجاز ابزار برقی متصل شده.
در مورد سایر مدل های مربوط به هر کشور ممکن است این مقادیر تغییر کنند. لطفا به اطلاعات روی پریز مکنده توجه کنید.