# Montāža

- Atvienot vakuumsūcēja kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas pirms vakuumsūcēja apkalpošanas, tīrīšanas vai iestatīšanas, piederumu nomaiņas vai novietošanas uzglabāšanai. Šāds piesardzības pasākums ļauj novērst vakuumsūcēja nejaušu ieslēgšanos.

Uzsūkšanas šļūtenes turētāja montāža
Uzsūkšanas šļūtenes montāža
Uzsūkšanas piederumu montāža
Utilizēšanas maisa vai putekļu maisa ievietošana/izņemšana (sausā sūkšana)
Gumijas apmales ievietošana (mitrajai uzsūkšanai)
Atveriet konteineri L-BOXX.