# Ақаулықтарды жою

- Егер ақаулық пайда болса, (мысалы, сүзгі бұзылған болса) шаңсорғышты дереу өшіру керек болады. Қайта іске қосудан алдын ақаулықты жою керек.

Ақаулық | Шешім
--- | ---
Сору турбинасы жұмыс істемей жатыр. | Желілік кабельді, желілік ашаны, сақтандырғышты, розетканы және толтыру деңгейінің датчиктерін (35) тексеріңіз.
Жұмыс режимдерін ауыстырып-қосқыш (6) "Іске қосу/тоқтату автоматикасы" режимінде тұр. Жұмыс режимдерін ауыстырып-қосқышты (6) "Сору" белгісіне орнатыңыз немесе розеткаға (4) жалғанған электр құралын іске қосыңыз.
Сору турбинасы өшеді. | Контейнерді (1) босатыңыз.
Сору турбинасы контейнер босатылғаннан соң да істемей жатыр. | Шаңсорғышты өшіріп, 5 секунд күтіңіз, 5 секунд өткен соң қайта қосыңыз.
Толтыру деңгейінің датчиктерін (35) және датчиктердің (35) бос орнын қылшақпен тазалаңыз.
Сору қуаты төмендеді. | Сору саптамасын, сору құбырын (29), сорғыш шлангіні (21) немесе жалпақ қатпарлы сүзгіні (24) жиналып қалған кірден тазартыңыз.
Қоқыс қабын (23) немесе шаң жинағыш қапты алмастырыңыз.
Сүзгі қаптамасын (34) дұрыс енгізіңіз.
Шаңсорғыштың жоғарғы бөлігін (10) дұрыс орнатып, құлыптарын (11) жауып қойыңыз.
Жалпақ қатпарлы сүзгіні (24) алмастырыңыз.
Шаң сору кезінде шаң шығып тұр | Жалпақ қатпарлы сүзінің (24) дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
Жалпақ қатпарлы сүзгіні (24) алмастырыңыз.
Өшіру автоматикасы (ылғалды шаң сору) істемей жатыр. | Толтыру деңгейінің датчиктерін (35) және датчиктердің (35) бос орнын қылшақпен тазалаңыз.
Сұйықтықтар ток өткізбейтін болса немесе көбік пайда болса, өшіру автоматикасы жұмыс істемейді. Толтыру деңгейін жүйелі түрде бақылаңыз.
Сүзгіні автоматты түрде тазалау функциясы жұмыс істемей тұр. | Сүзгіні тазалау функциясын іске қосыңыз (AFC түймесін (3) басыңыз).
Сорғыш шлангіні (21) жауып қойыңыз.
Сүзгіні автоматты түрде тазалау функциясын өшіру мүмкін емес. | Bosch өкілетті сервистік орталығына хабарласыңыз.
Сүзгіні автоматты түрде тазалау функциясын қосу мүмкін емес. | Bosch өкілетті сервистік орталығына хабарласыңыз.